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[bookmark: _Toc150796242]Indledning

Der er udført en indledende undersøgelse efter jordforureningslovens § 7 /§3 (hvis ejendommen er uafklaret, udgået) på ejendommen matr. nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. Undersøgelsen er udført, fordi ejendommen er omfattet af offentlig indsats over for boligen og / eller grundvand (OSD og/eller indvindingsopland) og / eller målsat overfladevand.

Undersøgelsen på ejendommen er udført som en 1 års boligundersøgelse efter anmodning fra grundejer.

Eksempler på indledning, hvis ejendommen har været undersøgt tidligere og/eller pt. er udgået af kortlægningen.

Eksempel 1 – udgået før kortlægning (ALDRIG UNDERSØGT) pesticidlokalitet:
Der er udført en indledende undersøgelse efter jordforureningslovens § 7 på ejendommen matr. nr.
matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. Undersøgelsen er udført, fordi ejendommen er omfattet af offentlig indsats over for grundvand (OSD og/eller indvindingsopland) og overfladevand.

På baggrund af en historisk redegørelse for ejendommen blev den ikke kortlagt efter jordforueningsloven i årstal.

Region Nordjylland har i forbindelse med arbejdet for at sikre rent drikkevand for fremtidens generationer sat fokus på brancher, hvor der kan have været anvendt eller deponeret pesticider. Ejendommen har fra årstal til årstal været benyttet til branche. Ejendommen har aldrig været undersøgt for pesticider, hvorfor der nu er udført en indledende undersøgelse.

Eksempel 2 – udgået før kortlægning (GAMMEL UNDERSØGELSE) pesticidlokalitet:
Der er udført en indledende undersøgelse efter jordforureningslovens § 7 på ejendommen matr. nr.
matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. Undersøgelsen er udført, fordi ejendommen er omfattet af offentlig indsats over for grundvand (OSD og/eller indvindingsopland) og overfladevand.

På baggrund af en orienterende forureningsundersøgelse, hvor der ikke blev påvist forurening, blev ejendommen i årstal ikke kortlagt efter jordforueningsloven.

Region Nordjylland har i forbindelse med arbejdet for at sikre rent drikkevand for fremtidens generationer sat fokus på brancher, hvor der kan have været anvendt eller deponeret pesticider. Ejendommen har fra årstal til årstal været benyttet til branche. Ejendommen har aldrig været undersøgt for pesticider, hvorfor der nu er udført en indledende undersøgelse. ELLER Ejendommen er ikke undersøgt tilstrækkeligt for pesticider, hvorfor der nu er udført en indledende undersøgelse.

Eksempel 3 – udgået efter kortlægning pesticidlokalitet :
Der blev i årstal udført en indledende undersøgelse ELLER en orienterende forureningsundersøgelse efter jordforureningslovens ELLER affalddepotsloven på ejendommen matr. nr.matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse. På baggrund af undersøgelsen udgik ejendommen af kortlægningen, da der ikke blev konstateret forurening af jorden og/eller grundvandet med stoffer. 

Region Nordjylland har i forbindelse med arbejdet for at sikre rent drikkevand for fremtidens generationer sat fokus på brancher, hvor der kan have været anvendt eller deponeret pesticider. Ejendommen har fra årstal til årstal været benyttet til branche. Regionen vurderer, at ejendommen ikke er undersøgt tilstrækkeligt for pesticider, hvorfor der nu er udført en (supplerende) indledende undersøgelse efter jordforureningslovens § 7 på ejendommen matr.nr. matr. nr. + ejerlav, beliggende adresse.
  
Ejendommen er omfattet af offentlig indsats over for grundvand (OSD og/eller indvindingsopland) og overfladevand.

Formålet med den indledende undersøgelse er at afklare, om der er forurening fra branche på ejendommen. Undersøgelsen omfatter ikke en afgrænsning af forureningen vertikalt eller horisontalt.  

Denne rapport er den tekniske rapport, som udgør beslutningsgrundlaget for regionen. Rapporten indeholder den tekniske dokumentation for planlægningen og udførelsen af undersøgelsen. Grundejer orienteres om resultatet af undersøgelsen i en særskilt rapport, hvor de vigtigste resultater er præsenteret.
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[bookmark: _Toc150796243]Historisk gennemgang af ejendommen
Der er udarbejdet en redegørelse for ejendommens tidligere og nuværende anvendelse på baggrund af de kilder, der er nævnt nedenfor. De angivne tanknumre refererer til tabel 2.1 og situationsplanerne i bilag 7.

Kilder:
[bookmark: _Hlk134605085]Oplysninger indsamlet af Region Nordjylland (RN).
[bookmark: Tekst49]Oplysninger indsamlet af Kommune Kommune. (KA)
Internetsøgning (minimum adresse og virksomhedsnavne) (IN)
Miljøstyrelsen Århus´ arkiver over listevirksomheder (MSTÅ)
Olie- og kemikalieregistre/olietankregistre (OKR)
Oplysninger fra Regionens jordforureningsdatabase (JAR)
Oplysninger fra LIFAOIS (www.lifaois.dk) (OIS) 
Oplysninger fra flyfotoarkivet (www.flyfotoarkivet.dk ) (FA).
Oplysninger fra arealinfo (www.arealinformation.miljoeportal.dk) (AI) herunder høje og lave målebordsblade (HLM)
Oplysninger fra (www.tinglysning.dk) (TL).
Oplysninger fra CVR-registret (www.datacvr.virk.dk) (CVR)
Fotos fra Danmark set fra Luften (www.kb.dk/danmarksetfraluften) (DL)
Skråfotos (www.skraafoto.dataforsyningen.dk) (SF)
Rigsarkivet (www.rigsarkivet.dk) (SA)
Arkiv.dk (www.arkiv.dk) (ADK)
Historiske matrikelkort (http://hkpn.gst.dk) (HKN)
Rigsarkivet (www.rigsarkivet.dk) (RA)
Tingbog (herunder www.sa.dk og www.tinglysningen.dk)(TB)
[bookmark: Tekst50][bookmark: Tekst51][bookmark: Tekst52][bookmark: Tekst71]Interview med nuværende grundejer, Navn, udført af Navn i årstal (kilde).
[bookmark: Tekst53][bookmark: Tekst54][bookmark: Tekst55][bookmark: Tekst72]Interview med tidligere grundejer, Navn, udført af Navn i årstal (kilde).
[bookmark: Tekst56][bookmark: Tekst73]Interview med grundejer, Navn (kilde).
[bookmark: Tekst57][bookmark: Tekst58][bookmark: Tekst59][bookmark: Tekst74]Besigtigelse af ejendommen den dato. Til stede ved besigtigelsen var Navn og Navn, Rådgiver (kilde).

[bookmark: _Toc150796244] Ejerforhold
Ejendommen har haft følgende ejere (kilder):
1913 – 1923: Hans Hansen.
årstal:	 Navn.
årstal: 	Navn. 
årstal:	 Navn. 
årstal: 	Navn. 

[bookmark: _Toc150796245] Anvendelse
På ejendommen har der været følgende tidligere anvendelser (kilder):
1913 – 1923: Mark (landbrugsjord).
1923 – : Bolig.
1968 – 2007: Autoværksted.

[bookmark: _Toc150796246] Historisk redegørelse
[bookmark: Tekst101]Før 1913:	Der er landbrugsjord, ingen tegn på mose, råstofindvinding (kilde).
1913:	Der opføres et stuehus (kilde).
1927: 	Der opføres en staldbygning vest for stuehuset 
1953:	Tank (T1) nedgarves på ejendommen  (kilde).
årstal:	Beskrivelse (Kilde).
årstal:	Beskrivelse (Kilde).
årstal:	Beskrivelse (Kilde).
Husk beskrivelse af "ikke-oplysninger", dvs. ting, som ofte findes i forbindelse med branchen, men som ikke findes i dette tilfælde. F.eks.: Der har ikke været en smøregrav i forbindelse med autoværkstedet.
Husk at oplysninger fra interview altid skal indarbejdes i historikken, både når det be- og afkræfter andre kilder.
[bookmark: _Ref497829571][bookmark: _Toc150796247] Fysiske forhold og iagttagelser 
Rådgiver har den 27. juli 2017 udført en besigtigelse af ejendommen. Beskrivelser af ejendommen og observationer ved besigtigelsen er beskrevet i dette afsnit. Fotos taget ved besigtigelsen er vedlagt i bilag 1. Fotovinklerne er indsat på situationsplanen i bilag 7. Til stede ved besigtigelsen var grundejer Navn og Navn fra rådgiver.

Beskrivelse af ejendommens fysiske forhold og andre iagttagelser, f.eks. anvendelser og belægninger, misfarvning af jord, gulv, beton, samt placering af eventuelle oplag mm.
Beskrivelse af, hvad der er bolig, og hvad der er erhverv, samt hvad der evt. tidligere har været erhverv men nu er bolig og omvendt. 

I tabel 2.1 ses en tankoversigt for ejendommen. 

	
Tank
	Etable-ringsår
	Status
	Størrelse (l)
	Anvendelse
	Tanktype
	Placering/Bemærkninger

	T1
	1956
	Ukendt
	6.000
	Farvet benzin
	Nedgravet
	Ikke etableret ifølge AT

	T2
	1963
	Afblændet og sandfyldt 1984
	2.500
	Fyringsolie
	Nedgravet
	Nedgravet vest for værkstedsbygning

	T3
	1984
	Fjernet 2009
	1.200
	Fyringsolie
	Overjordisk
	Placeret i tidl. vaskehal, opstillet på betongulv

	T4
	2009
	Ikke i brug
	1.200
	Vand
	Overjordisk
	Placeret i tidl. vaskehal

	T5
	Ukendt
	Ukendt
	
	Motorolie/spildolie
	Kældertank
	Placeret i den nordligst beliggende smøregrav. Formodentlig ca. 600 l.

	T6
	Ukendt
	Ukendt
	<6.000 
	Diesel
	Nedgravet
	Ukendt placering

	T7
	1978
	Fjernet
	1.200
	Spildolie
	Overjordisk
	Placeret bag værksted, ingen fast belægning under tank

	OU1
	1973
	I brug
	
	
	
	Placeret nord for værkstedsbygningen.


[bookmark: _Ref495579836][bookmark: _Ref495579824]Tabel 2.1: Tankoversigt.




[bookmark: _Toc150796248] Mulige forureningskilder 
I tabel 2.2 ses en oversigt over de mulige forureningskilder, der har været på ejendommen gennem tiden.

	Forureningskilde
	Driftsperiode
	Placering

	Vaskeplads
	1945-1976
	Nord for maskinhuset

	Smøregrav
	1966-1987
	I værkstedet

	Sprøjtekabine
	1978-1995
	I den sydlige ende af værkstedet

	Gulvafløb i værksted
	1960-1987
	I værkstedet

	Afkast fra sprøjtekabine
	1978-1995
	Østlige del af haven

	Overfladepåvirkning fra tidligere autoværksted
	1960-1995
	Indkørsels- og parkeringsareal

	Oplag af farligt affald
	1965-1988
	I det nordvestlige hjørne af ejendommen


[bookmark: _Ref506458406]Tabel 2.2: Oversigt over mulige forureningskilder.

For tjærepladser tilføjes:
Ovennævnte potentielle kilder med relation til olieoplaget er ikke undersøgt af Region Nordjylland ved denne undersøgelse.

For lokaliteter, hvor en kilde ikke undersøges, skal det beskrives her. Eksempler:

Den overfladenære jord er ikke undersøgt for immobile stoffer, da ejendommen kun er omfattet af offentlig indsats overfor grundvand.

Den overjordiske fyringsolietank (T3) er ikke undersøgt, da der ikke ses tegn på spild på det støbte gulv tanken er placeret på i vaskehallen.  



































[bookmark: _Toc150796249]Geologi, hydrologi, grundvandsforhold og overfladevand
I forbindelse med planlægningen og udførelsen af undersøgelsen er relevante grundvands- og geologiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase, potentialekort, jordartskort, vandindvindingsdata, vandløbsdata mm. gennemgået. Dataene er med til at give en geologisk og hydrologisk forståelse af det område, hvor lokaliteten ligger. Det er som udgangspunkt valgt at inddrage de boringer, der ligger tættest på lokaliteten, såvel miljøboringer som vandindvindingsboringer mfl., se kortet figur 3.1. Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), vandværkernes indvindingsoplande og målsat overfladevand (uden bufferzone) fremgår også af figur 3.1, såfremt disse er beliggende indenfor kortet. 

Kapitel 3  kan efter aftale med Regionen udelades ved indledende undersøgelser på tjæregrunde.

[bookmark: _Toc150796250] Geologi og hydrologi
	Ejendommen ligger i kote:
	      m, vurderet ud fra….

	Mægtighed af kvartære aflejringer:
	      m, jf. boring DGU nr. XX.XX

	De kvartære aflejringer består af:
	Saltvandsaflejret sand og ler, jf. jordartskort (GEUS)

	Dæklag over primært magasin, ca.:
	       m, jf. boring DGU nr. XX.XX

	Prækvartære aflejringer:
	

	Primære grundvandsmagasin
	

	Lokalt er det primære magasin:
	Spændt

	Mægtighed af det primære magasin
	10 meter tykt. Vurderet på baggrund af konceptuel model og evt. andet

	Trykniveauet ligger i kote, ca.:
	      m, jf. potentialekort eller boring DGU nr. XX.XX

	Trykniveau i forhold til terræn, ca.:
	      m

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Strømningsretning i det primære magasin vurderet ud fra regionens potentialekort:
	Nordlig (potentiale kort)
Angiv hvis strømningsretningen er pejlet i forb. med den indledende undersøgelse fx Østlig (pejlet d. xx-xx-xxxx)

	Hydraulisk gradient
	0,05

	Hydraulisk konduktivitet
	0,0002 m/s. Vurderet ud fra…

	Drikkevandsinteresser:
	Indenfor/udenfor OSD og/eller indenfor/udenfor indvindingsopland 

	Sekundære grundvandsmagasin /er
	

	Mægtighed af det sekundære magasin
	3 m. Vurderet på baggrund af konceptuel model og evt. andet

	Trykniveauet ligger i kote, ca.:
	      m, jf. boring DGU nr. XX.XX eller Der vurderes ikke at være et sekundært terrænnært magasin

	Trykniveau i forhold til terræn, ca.:
	      m

	Hydraulisk gradient
	0,05

	Hydraulisk konduktivitet
	0,0002 m/s. Vurderet ud fra…

	Strømningsretning i det sekundære magasin vurderet ud fra terrænhældning og den hydrologiske forståelse af området:
	Østlig (vurderet på baggrund af terrænhældning) 
Østlig (pejlet d. xx-xx-xxxx)

	Andre relevante informationer
	

	Infiltrationen (nettonedbør)
	mm/år (kilde angives)



[bookmark: _Toc150796251]Vandindvindingsforhold
	Nærmeste vandindvindingsboringer til almene drikkevandsformål:
Hvis lokaliteten ligger indenfor et indvindingsopland skal afstand, indvindingstilladelse og indvundet mængde angives for dette vandværk. Også selvom der ligger et andet indvindingsopland/indvindingsboringer tættere på.
Hvis lokaliteten ligger udenfor indvindingsopland angives afstand, indvindingstilladelse og indvundet mængde for nærmeste vandværk.
	[bookmark: Tekst196][bookmark: Tekst128]By Vandværk, hvis boringer ligger ca. xx m retning for lokaliteten

	Indvindingstilladelse:
	      m3/år

	[bookmark: Tekst132]Indvinding i år (sidst indberettede data):
	      m3



[bookmark: _Toc150796252] Overfladevand
	Inden undersøgelsen vurderes der at være en potentiel risiko over for målsat overfladevand
	Ja/nej

	Målsat overfladevand inden for 250 m
(ved nej i ovenstående felt, slettes denne række)
	Adresse Sø
Adresse Fjord
Adresse Å







[bookmark: _Toc150796253] Grundvandskort 
[image: Et billede, der indeholder tekst, kort, atlas, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse]
Figur 3.1  Grundvandskort. Kortet skal laves i zoomniveau svarende til ca. 1:25.000 dog med hensyntagen til labels. Målestokssignatur skal være 1.000 m eller 2.000 m.Tjek at der er indvindingsboringer i alle indvindingsoplande. Enkelte indvindingsboringer har ikke korrekt formål/anvendelse i Jupiter, hvorfor de ikke udstilles i GEUS’s WFS data. Disse boringer skal påtegnes ”manuelt” på figuren.




[bookmark: _Toc150796254]  Indledende konceptuel model
Der er udarbejdet en indledendekonceptuel model, som fremgår af bilag 8.1. 

Til udarbejdelse af den konceptuelle model er følgender kilder benyttet:
1. Kildeangivelse
2. Kildeangivelse
3. osv. 

Kort beskrivelse af hvad den indledende konceptuelle model viser. Beskrivelsen opdateres evt.  jf. undersøgelsens resultater. Se afsnit 6.1 og bilag 8.2


[bookmark: _Toc150796255]Feltarbejde og prøvetagning
[bookmark: _Toc150796256] Tankscreening 
Dette afsnit slettes hvis der ikke er udført en tankscreening.
På baggrund af den historiske redegørelse og besigtigelsen af ejendommen er der udført en tankscreening på dele af/hele ejedommen. Tankscreeningen er udført den dato af firma. Arealer, hvor der er udført tankscreening, fremgår af bilag 7.1.

Beskrivelse af placering og størrelse af de anomalier der er fundet i forbindelse med tankscreeningen.

Fotos af områder, hvor der er påvist anomalier, indsættes i bilag 1.3 

[bookmark: _Toc150796257] Undersøgelse
På baggrund af den historiske redegørelse, herunder besigtigelsen af ejendommen, tankscreening og oplysninger om de geologiske og hydrologiske forhold i området, er der udarbejdet et oplæg til undersøgelse af ejendommen. Oplægget ses i bilag 3 og bilag 7.2.

Nedenstående tabel 4.1 og tabel 4.2 indeholder en oversigt over det feltarbejde, der er udført på ejendommen, herunder hvilke prøver der er udvalgt til kemisk analyse. Placeringerne af boringer, poreluft og overfladeprøver er angivet på situationsplanen i bilag 7.3. Ændringer i forhold til oplægget er beskrevet i afsnit 4.3. Bore-, filtersætnings- forseglings- og sløjfningsjournaler samt prøvetagningsskemaer fremgår af bilag 4 og 5.

Hvis en del af eller hele undersøgelsesoplægget omhandler feltarbejde og prøvetagning i forbindelse med overfladevand, så tilpasses teksten i afsnit 4 og tabel 4.1 efter aftale med Regionens sagsbehander.

 














	Lokaliteten er omfattet af indsats over for:
	Bolig, indvindingsopland, OSD og overfladevand

	Sekundær grundvandsstrømningsretning:
	Vestlig

	Pejlet sekundært grundvandsspejl dato:
	3,0 – 3,7 m u.t.

	Boring / prøve
	Forureningskilde
	Boringsdybde
m u.t.
	Foret/uforet boring/  Håndboring
	Prøver udtaget til analyse
i
m u.t.
	Medie
	Analyser
	Bemærkninger

	B1
	Olietank T1

	5 (10)
	
Uforet
	1,5; 2,5; 4,5
	Jord/
Vand
	Jord: Olie
Vand: Olie
	Filtersat 2-5 m u.t.

	B2
	Smøregrav
	3 (5)
	
Foret
	2,0
	Jord
	Olie
	

	B3
	Sprøjterum
	5 (10)
	

Foret
	2,0
	Jord/
Vand
	Jord: Olie
Vand: Olie, klorerede, polære, PFAS
	Filtersat 2-5 m u.t.

	B4
	Vaskeplads
	4,5 (10)
	

Foret
	1,5
	Jord/
Vand
	Jord: Olie
Vand: Olie, pesticider (pakke nr. 20200)
	Filtersat 1,5-4,5    m u.t.

	OBL1
	Oplag af affald
	0,5
	
Håndboring
	0,1; 0,4
	Jord
	 Olie, PAH, tungmetaller +Hg 
	

	OBL2
	Gårdsplads

	0,5
	
Håndboring
	0,1; 0,4
	Jord
	 Olie, PAH, tungmetaller
	

	O1
	
	0,5
	
Håndboring
	0,1; 0,4
	Jord
	Olie, PAH, tungmetaller
	


Tabel 4.1. Udført feltarbejde - jord, herunder prøveudvælgelse til analyse.

	Lokaliteten er omfattet af indsats over for:
	Bolig, indvindingsopland, OSD og overfladevand

	Sekundær grundvandsstrømningsretning:
	Vestlig

	Pejlet sekundært grundvandsspejl dato:
	3,0 – 3,7 m u.t.

	Prøve
	Forureningskilde
	Prøvetagningsdybde
m u.t.
	Medie
	Analyser
	Bemærkninger

	MP1
	Gulvafløb i værksted
	0,5
	Poreluft
	Olie, BTEX, klorerede, polære
	

	MP2
	I bund af smøregrav
	0,5
	Poreluft
	Olie, BTEX, klorerede, polære
	

	MP3
	Gulv i stue
	0,5
	Poreluft
	Olie, BTEX, klorerede, polære
	Udtagningsdybde er målt fra overside af trægulv

	PL1
	
	0,6
	Poreluft
	Klorerede, polære
	Højtliggende GVS

	PL2
	
	1,0
	Poreluft
	Klorerede, polære
	


Tabel 4.2. Udført feltarbejde - poreluft, herunder prøveudvælgelse til analyse.


[bookmark: _Toc503876235][bookmark: _Ref506540195][bookmark: _Ref25584816][bookmark: _Toc150796258] Ændringer i forhold til oplæg
Såfremt der er ændringer af f.eks. boringsplacering eller andet aftalt i forhold til oplægget, skal dette beskrives her.
Ex. B1 er flyttet 2 meter mod syd, da man stødte på et gammel fundament ved boringen.




[bookmark: _Toc494268023][bookmark: _Toc494268116][bookmark: _Toc494268203][bookmark: _Toc494268025][bookmark: _Toc494268118][bookmark: _Toc494268205][bookmark: _Toc492885932][bookmark: _Toc494268026][bookmark: _Toc494268119][bookmark: _Toc494268206][bookmark: _Toc494268027][bookmark: _Toc494268120][bookmark: _Toc494268207][bookmark: _Toc494268028][bookmark: _Toc494268121][bookmark: _Toc494268208][bookmark: _Toc494268029][bookmark: _Toc494268122][bookmark: _Toc494268209][bookmark: _Toc494268030][bookmark: _Toc494268123][bookmark: _Toc494268210][bookmark: _Toc494268032][bookmark: _Toc494268125][bookmark: _Toc494268212][bookmark: _Toc494268033][bookmark: _Toc494268126][bookmark: _Toc494268213][bookmark: _Toc494268034][bookmark: _Toc494268127][bookmark: _Toc494268214][bookmark: _Toc494268035][bookmark: _Toc494268128][bookmark: _Toc494268215][bookmark: _Toc494268036][bookmark: _Toc494268129][bookmark: _Toc494268216][bookmark: _Toc494268037][bookmark: _Toc494268130][bookmark: _Toc494268217][bookmark: _Toc494268038][bookmark: _Toc494268131][bookmark: _Toc494268218][bookmark: _Toc494268039][bookmark: _Toc494268132][bookmark: _Toc494268219][bookmark: _Toc494268040][bookmark: _Toc494268133][bookmark: _Toc494268220][bookmark: _Toc494268042][bookmark: _Toc494268135][bookmark: _Toc494268222][bookmark: _Toc494268043][bookmark: _Toc494268136][bookmark: _Toc494268223][bookmark: _Toc494268044][bookmark: _Toc494268137][bookmark: _Toc494268224][bookmark: _Toc494268045][bookmark: _Toc494268138][bookmark: _Toc494268225][bookmark: _Toc494268046][bookmark: _Toc494268139][bookmark: _Toc494268226][bookmark: _Toc494268047][bookmark: _Toc494268140][bookmark: _Toc494268227][bookmark: _Toc494268048][bookmark: _Toc494268141][bookmark: _Toc494268228][bookmark: _Toc494268049][bookmark: _Toc494268142][bookmark: _Toc494268229][bookmark: _Toc494268050][bookmark: _Toc494268143][bookmark: _Toc494268230][bookmark: _Toc494268051][bookmark: _Toc494268144][bookmark: _Toc494268231][bookmark: _Toc494268052][bookmark: _Toc494268145][bookmark: _Toc494268232][bookmark: _Toc494268054][bookmark: _Toc494268147][bookmark: _Toc494268234][bookmark: _Toc494268055][bookmark: _Toc494268148][bookmark: _Toc494268235][bookmark: _Toc494268056][bookmark: _Toc494268149][bookmark: _Toc494268236][bookmark: _Toc494268058][bookmark: _Toc494268151][bookmark: _Toc494268238][bookmark: _Toc494268059][bookmark: _Toc494268152][bookmark: _Toc494268239][bookmark: _Toc494268060][bookmark: _Toc494268153][bookmark: _Toc494268240][bookmark: _Toc494268061][bookmark: _Toc494268154][bookmark: _Toc494268241][bookmark: _Toc494268062][bookmark: _Toc494268155][bookmark: _Toc494268242][bookmark: _Toc494268063][bookmark: _Toc494268156][bookmark: _Toc494268243][bookmark: _Toc494268065][bookmark: _Toc494268158][bookmark: _Toc494268245][bookmark: _Toc494268066][bookmark: _Toc494268159][bookmark: _Toc494268246][bookmark: _Toc494268068][bookmark: _Toc494268161][bookmark: _Toc494268248][bookmark: _Toc494268069][bookmark: _Toc494268162][bookmark: _Toc494268249][bookmark: _Toc494268071][bookmark: _Toc494268164][bookmark: _Toc494268251]

[bookmark: _Toc150796259]Resultater
Resultaterne af de tidligere og nuværende kemiske analyser fremgår af tabel 5.1 – x.xx sammen med Miljøstyrelsens kvalitetskriterier /2/. Analyserapporter er vedlagt i bilag 6.

Ved store tabeller eller tabeller, der deles ved sideskift, skal rådgiver overveje, hvad der layoutmæssigt er mest overskueligt – de skal dog tilstræbe følgende:
Tabeller deles som udgangspunkt altid ved sideskift.
Ved deling af tabeller er både kolonneoverskrifter og kriterier med på begge deltabeller.

I tabellerne skal alle påviste analyseparametre nævnes, herunder også dem/de,  der ikke er kriterier for.

Når undersøgelsen eller en del af undersøgelsen omfatter overfladevand, så aftales det med Regionens sagsbehandler, hvorledes resultattabellerne skal udfærdiges samt omfanget af beskrivelserne af resultaterne under de enkelte tabeller.

I forbindelse med angivelse af PFAS-analyseresultater for overfladevand, så angives analysresultaterne altid i ng/l.








[bookmark: _Toc150796260] Jordprøver

Forklaring til tabel(ler):
m u.t.: Meter under terræn
<: Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)
mg/kg TS: Milligram pr. kilo jord
ia: Ikke analyseret
ip: Ikke påvist
         : Overskrider hverken Miljøstyrelsens afskæringskriterium eller jordkvalitetskriterium.
         : Er lig med eller overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium, men ikke Miljøstyrelsens afskæringskriterium – Lettere forurenet jord.
         : Er lig med eller overskrider Miljøstyrelsens afskæringskriterium eller jordkvalitetskriterium, hvis der ikke findes et afskæringskriterium.
Det totale indhold af olieprodukter farves GUL, når det påviste indhold er større end eller lig med 100 og mindre end 300 mg/kg TS. På situationsplanen farves boringen gul.
Det totale indhold af olieprodukter farves først FED og RØD, når det påviste indhold er større end eller lig med 300 mg/kg TS. På situationsplanen farves boringen rød.
[bookmark: _Toc411596434]Jordprøver - olieanalyser
Resultaterne af olieanalyserne fremgår af tabel 5.1.
 
	

Prøve
	Dato
	Dybde
	Benzen
	C6-C10   (flygtige)
	>C10-C15 (lette)
	>C15-C20 (lette)
	>C20-C35 (tunge)
	C6-C35         (total)

	
	
	m u.t.
	mg/kg TS
	mg/kg TS
	mg/kg TS
	mg/kg TS
	mg/kg TS
	mg/kg TS

	B1
	
	
	
	20
	50
	50
	45
	165

	B2
	
	
	
	< 10a
	
	
	
	

	B3
	
	
	
	
	< 20b
	20
	560
	580

	B4
	
	
	
	25
	
	6
	104
	110

	OBL1
	
	0,1***
	i.a.
	
	
	
	
	

	OBL2
	
	0,1
	i.a.
	
	
	
	
	

	OBL3
	
	0,1
	i.a.
	
	
	
	
	

	OBL1
	
	0,4***
	i.a.
	
	
	
	
	

	OBL2
	
	0,4
	i.a.
	
	
	
	
	

	OBL3
	
	0,4
	i.a.
	
	
	
	
	

	O1
	
	0,1
	i.a.
	
	
	
	
	

	O2
	
	0,1
	i.a.
	
	
	
	
	

	O1
	
	0,4
	i.a.
	
	
	
	
	

	O2
	
	0,4
	i.a.
	
	
	
	
	

	Jordkvalitetskriterier
	1,5
	25
	40
	55
	100
	100

	Afskæringskriterier
	-
	-
	-
	-
	300
	-


[bookmark: _Ref495582547]Tabel 5.1: 	Resultat af olieanalyse af jordprøver. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed. a) Prøven har været åbnet, da prøveglasset har været overfyldt… b) Detektionsgrænsen er øget pga. af interferens…
[bookmark: Tekst173]
Det fremgår af tabel 5.1, at der ikke er konstateret indhold af olieprodukter over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier eller afskæringskriterium.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.1, at der i 3 ud af 14 jordprøver er konstateret olieprodukter i fraktionen C20-C35 over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 100 mg/kg TS, samt at der i 2 ud af 14 jordprøver er konstateret olieprodukter i fraktionen C20-C35 over Miljøstyrelsens afskæringskriterium på 300 mg/kg TS.

OG….

Laboratoriet karakteriserer indholdet af olie som…..



[bookmark: _Toc411596435]Jordprøver - PAH-analyser
Resultaterne af PAH-analyserne fremgår af tabel 5.2.

	





Prøve
	Dato
	Dybde
	Benz(a)pyren
	Dibenz(a,h)antracen
	Sum PAH’er

	
	
	m u.t.
	mg/kg TS
	mg/kg TS
	mg/kg TS

	OBL1
	
	0,1
	1
	0,21
	

	OBL2
	
	0,1
	5,5
	0,15
	5,7

	OBL3
	
	0,1
	0,22
	0,11
	

	OBL1
	
	0,4
	
	
	

	OBL2
	
	0,4
	3,0
	
	

	OBL3
	
	0,4
	
	
	

	O1
	
	0,1
	
	
	

	O2
	
	0,1
	
	
	

	O1
	
	0,4
	
	
	

	O2
	
	0,4
	
	
	

	Jordkvalitetskriterier
	0,3
	0,3
	4

	Afskæringskriterier
	3
	3
	40


[bookmark: _Ref495582640]Tabel 5.2: 	Resultat af PAH-analyse af jordprøver. Angiv hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.
[bookmark: _Toc411596436]
Det fremgår af tabel 5.2, at der ikke er konstateret indhold af tjærestoffer over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier eller afskæringskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.2, at der i 5 ud af 10 jordprøver er konstateret benz(a)pyren over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 0,3 mg/kg TS, samt at der i 2 ud af 10 jordprøver er konstateret benz(a)pyren over Miljøstyrelsens afskæringskriterium på 3 mg/kg TS.

ELLER….


Jordprøver - tungmetalanalyser
Resultaterne af tungmetalanalyserne fremgår af tabel 5.3.

	
Prøve
	Dato
	Dybde
	Bly
	Cadmium
	Krom  (III + VI)
	Kobber
	Nikkel
	Zink

	

	
	m u.t.
	mg/kg TS
	mg/kg TS
	mg/kg TS
	mg/kg TS
	mg/kg TS
	mg/kg TS

	OBL1
	
	0,1
	20
	
	
	
	
	500

	OBL2
	
	0,1
	45
	
	
	
	
	1.000

	OBL3
	
	0,1
	550
	
	
	
	
	250

	OBL1
	
	0,4
	
	
	
	
	
	1.200

	OBL2
	
	0,4
	
	
	
	
	
	

	OBL3
	
	0,4
	
	
	
	
	
	

	O1
	
	0,1
	
	
	
	
	
	

	O2
	
	0,1
	
	
	
	
	
	

	O1
	
	0,4
	
	
	
	
	
	

	O2
	
	0,4
	
	
	
	
	
	

	Jordkvalitetskriterier
	40
	0,5
	500
	500
	30
	500

	Afskæringskriterier
	400
	5
	1.000
	1.000
	30
	1.000


[bookmark: _Ref495583758]Tabel 5.3: 	Resultat af tungmetalanalyse af jordprøver. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.
Det fremgår af tabel 5.3, at der ikke er konstateret indhold af tungmetaller over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier eller afskæringskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.3, at der i 2 ud af 10 jordprøver er konstateret kobber over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 500 mg/kg TS, men ikke over Miljøstyrelsens afskæringskriterium på 1.000 mg/kg TS.

ELLER….















Jordprøver – PFAS

Resultaterne af analyserne for PFAS-forbindelserne fremgår af tabel 5.4.

	Boring
	
	B1
	B2
	B3
	B4
	B5
	Jordkvalitetskriterium

	Dato
	
	01.10.17
	01.10.17
	01.10.17
	01.10.17
	01.10.17
	

	Dybde
	m u.t.
	1,0
	2,5
	0,7
	
	
	

	PFBS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFPS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFHxS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFHpS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFOS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFNS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFDS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFUnS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFDoS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFTrS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFOSA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	6:2 FTS
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFBA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFPA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFHxA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFHpA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFOA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFNA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFDA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFUnDA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFDoDA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	PFTrDA
	mg/kg TS
	
	
	
	
	
	-

	Sum af PFAS
	mg/kg TS
	0,02
	1,2
	0,6
	i.p.
	0,02
	0,4

	Sum af de 4, PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS
	mg/kg TS
	0,001
	1,11
	0,60
	i.p.
	0,02
	0,01


Tabel 5.4: Resultat af PFAS-analyse i jordprøver. Sum er angivet som sum af detekterede stoffer i prøven. 
 Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.
Det fremgår af tabel 5.4, at der ikke er konstateret indhold af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.4, at der i 2 ud af 5 jordprøver er konstateret sum af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 0,4 mg/kg TS samt i 3 ud af 5 jordprøver er konstateret PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 0,01 mg/kg TS for sum af de 4 stoffer PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

ELLER….


[bookmark: _Toc150796261] Grundvandsprøver

Forklaring til tabel(ler):
m u.t.: Meter under terræn
g/l: Mikrogram pr. liter
<: Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)
GVS: Grundvandsspejlet i boringen.
ia: Ikke analyseret
         : Overskrider ikke Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium
         : Er lig med eller overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium

[bookmark: _Toc411596437]Grundvandsprøver - Olieanalyser
Resultaterne af olieanalyserne i grundvandet fremgår af tabel 5.5.

	Boring
	Dato
	Filterinterval
	GVS
	Benzen
	Toluen
	Sum af        xylener inkl. ethylbenzen
	Totalindhold af olie

	
	
	m u.t
	m u.t.
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l

	B1
	
	
	
	
	
	
	5

	B3
	
	
	
	
	
	
	22

	Grundvandskvalitetskriterier
	1
	5
	5
	9


[bookmark: _Ref495583832][bookmark: Tekst176]Tabel 5.5: 	Resultat af olieanalyse i grundvandet. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.
Det fremgår af tabel 5.5, at der ikke er konstateret indhold af olieprodukter over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.5, at der i 1 ud af 2 vandprøver er konstateret olieprodukter over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium for det totale indhold af olieprodukter på 9 g/l.

ELLER….




















[bookmark: _Toc411596438]Grundvandsprøver – klorerede opløsningsmidler 
Resultaterne af analyserne for indhold af klorerede opløsningsmidler i grundvandet fremgår af tabel 5.6.

	Boring
	Dato
	Filter-        interval
	GVS
	Chloroform
(TCM)
	1,1,1-Trichlor-ethan
(TCA)
	Tetrachlormethan 
(PCM)
	Trichlor-ethylen
(TCE)
	Tetrachlor-ethylen
(PCE)
	Dichlormethan

	
	
	m u.t
	m u.t.
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l

	B1
	
	
	
	
	10
	0,5
	
	
	

	Grundvandskvalitetskriterier
	1a
	1
	1
	1
	1
	1


[bookmark: _Ref495583924]Tabel 5.6: Resultat af analyse for klorerede opløsningsmidler i grundvandet.. a) Kemisk betegnelse er trichlormethan, hvor kriteriet er identisk med kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Jf. følgende fra Drikkevandbekendtgørelsen: Hvis indholdet af trichlormethan i råvandet er større end 1 µg/l, skal det udredes om kilden er naturlig eller forureningsbestemt. Hvis indholdet er naturligt, kan der tillades en højere værdi dog maksimalt 10 µg/l. 

Angiv,  hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.6, at der ikke er konstateret indhold af klorerede opløsningsmidler over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.6, at der i 1 ud af 1 vandprøve er konstateret trichlorethylen over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 1 g/l.

ELLER….
 
Grundvandsprøver – nedbrydningsprodukter klorerede opløsningsmidler 
Resultaterne af analyserne for indhold af nedbrydningsprodukter for klorerede opløsningsmidler i grundvandet fremgår af tabel 5.7

	Boring
	Dato
	Filter-        interval
	GVS
	Vinyl-chlorid
	1,1-dichlor-ethen
	cis- og trans- 
1,2-dichlor-ethylen
	1,2-dichlor-ethan

	
	
	m u.t
	m u.t.
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l

	B1
	
	
	
	0,3
	
	0,01
	

	Grundvandskvalitetskriterier
	0,2
	1
	1
	1


[bookmark: _Ref43375324]Tabel 5.7: Resultat af analyse for nedbrydningsprodukter for klorerede opløsningsmidler i grundvandet. Angiv,  hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.
Det fremgår af tabel 5.7, at der ikke er konstateret indhold af nedbrydningsprodukter for klorerede opløsningsmidler over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.7, at der i 1 ud af 1 vandprøve er konstateret vinylchlorid over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,2 g/l.

ELLER….


[bookmark: _Toc411596439]Grundvandsprøver – polære opløsningsmidler
Udvalgte resultater af analyserne for polære opløsningsmidler i grundvandet fremgår af tabel 5.8. Samtlige analyserede polære opløsningsmidler fremgår af analyserapporterne i bilag 6.

	Boring
	Dato
	Filter-        interval
	GVS
	Iso-propanol
	Acetone
	Diethylether
	Butylacetat  (n-, iso)
	Methyl-isobutylketon

	
	
	m u.t
	m u.t.
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l

	B1
	
	
	
	7
	
	
	15
	

	Grundvandskvalitetskriterier
	10
	10
	10
	10
	10


[bookmark: _Ref495584023]Tabel 5.8: 	Udvalgte resultater af analyse for polære opløsningsmidler i grundvandet.	 Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.
Det fremgår af tabel 5.8, at der ikke er konstateret indhold af polære opløsningsmidler over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.8, at der i 1 ud af 2 vandprøver er konstateret acetone over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 10 g/l.

ELLER….


Grundvandsprøver – pesticider
Påviste pesticider i grundvandet fremgår af tabel 5.9. Samtlige analyserede pesticider fremgår af analyserapporterne i bilag 6. Der er analyseret for antal pesticider og antal nedbrydningsprodukter.

	Boring
	
	B1
	B2
	B3
	B4
	B5
	B6
	Grundvandskvalitets-
kriterier

	Filterinterval
	m u.t.
	1,5-4,5
	
	
	
	
	
	

	GVS
	m u.t.
	2,0
	
	
	
	
	
	

	2,6-dichlorbenzamid (BAM)
	µg/l
	<0,1
	0,16
	0,12
	1,5
	<0,2a
	
	0,1

	Desisopropyl- atrazin
	µg/l
	0,05
	0,17
	
	
	
	
	0,1

	Dithiocarbamater
	µg/l
	
	0,35
	<0,1
	0,7
	
	
	0,5

	Stof 4
	µg/l
	
	
	
	0,32
	
	
	0,1

	Stof 5
	µg/l
	
	
	
	
	
	
	0,1

	Stof 6
	µg/l
	
	
	
	
	
	
	0,1

	Totalindhold  pesticider
	µg/l
	0,05
	0,68
	0,12 
	2,52 
	
	
	0,5


[bookmark: _Ref506542088]Tabel 5.9: Udvalgte resultater af analyse for pesticider i grundvandet. Der er anvendt Eurofins pesticidpakke pakkenavn/Agrolabs pesticidpakke pakkenavn. Enkelt værdier, som er under påvisnings- eller kvantificeringsgrænsen indgår ikke i beregningen. a) Detektionsgrænsen er hævet over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterie. 
Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.9, at der ikke er konstateret indhold af pesticider over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.9, at der i 3 ud af 5 vandprøver er konstateret pesticider over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium for enkeltstoffer på 0,1 g/l.

Det fremgår af tabel 5.9, at der i 2 ud af 5 vandprøver er konstateret sum af pesticider over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,5 g/l.

ELLER….


Grundvandsprøver – PFAS

Resultaterne af analyserne for PFAS-forbindelserne fremgår af tabel 5.10.

	Boring
	
	B1
	B2
	B3
	B4
	B5
	Grundvandskvalitets-
kriterium

	Dato
	
	01.10.17
	01.10.17
	01.10.17
	01.10.17
	01.10.17
	

	Filterinterval
	m.u.t.
	1,5-4,5
	
	
	
	
	

	GVS
	m.u.t.
	2,0
	
	
	
	
	

	PFBS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFPS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFHxS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFHpS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFOS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFNS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFDS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFUnS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFDoS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFTrS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFOSA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	6:2 FTS
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFBA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFPA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFHxA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFHpA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFOA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFNA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFDA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFUnDA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFDoDA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	PFTrDA
	µg/l
	
	
	
	
	
	-

	Sum af PFAS
	µg/l
	0,02
	3,4
	1,2
	0,01
	0,08
	0,1

	Sum af de 4, PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS
	µg/l
	0,001
	2,1
	0,9
	0,001
	0,009
	0,002


[bookmark: _Ref25662702]Tabel 5.10: Resultat af PFAS-analyse i grundvandet. Sum er angivet som sum af detekterede stoffer i prøven. 
 Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.
Det fremgår af tabel 5.10, at der ikke er konstateret indhold af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.10, at der i 2 ud af 5 vandprøver er konstateret sum af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,1 g/l.

ELLER….

Det fremgår af tabel 5.10, at der i 2 ud af 5 vandprøver er konstateret sum af PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,1 g/l.

Det fremgår af tabel 5.10, at der i 3 ud af 5 vandprøver er konstateret PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,002 g/l for sum af de 4 stoffer PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.



[bookmark: _Toc150796262] Poreluftprøver

Forklaring til tabel(ler):
m u.t.: Meter under terræn
g/m3: Mikrogram pr. kubikmeter
<: Mindre end detektionsgrænsen (angivet af laboratoriet)
ug: under gulv
         : Overskrider ikke Miljøstyrelsens afdampningskriterium for poreluftmålinger
         : Er lig med eller overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium for poreluftmålinger 

[bookmark: _Toc411596440]Poreluftprøver – olieprodukter
Resultaterne af analyserne for indhold af olieprodukter i poreluftprøverne fremgår af tabel 5.11.

	Målested
	Dato
	Dybde
	Befæstelse
	Benzen
	Toluen
	Sum af        xylener inkl. ethylbenzen
	C9-C10 aromater
	Totalindhold af olie

	
	
	m u.t.
	(cm)
	g/m3
	g/m3
	g/m3
	g/m3
	g/m3

	PL1
	
	
	Græs
	0,11
	
	
	
	

	PL2
	
	
	Asfalt
	1,2
	
	
	
	

	MP1
	
	
	Beton (10,0)
	
	
	
	
	

	Afdampningskriterier
	0,13
	400
	100
	30
	100


[bookmark: _Ref495584176]Tabel 5.11: 	Resultat af olieanalyse for poreluftprøver. Angiv hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.

Det fremgår af tabel 5.11, at der ikke er konstateret indhold af olieprodukter over Miljøstyrelsens afdampningskriterier.


ELLER 

Det fremgår af tabel 5.11, at der i 1 ud af 2 porelufftprøver er konstateret benzen over Miljøstyrelsens afdampningskriterium på 0,13 g/m3.

ELLER….












[bookmark: _Toc411596441]Poreluftprøver – klorerede opløsningsmidler 
Resultaterne af analyserne for indhold af klorerede opløsningsmidler i poreluftprøverne fremgår af tabel 5.12.

	Målested
	Dato
	Dybde
	Befæstelse
	Chloroform
(TCM)
	1,1,1-Trichlor-ethan
(TCA)
	Tetrachlormethan
(PCM)
	Trichlor-ethylen
(TCE)
	Tetrachlor-ethylen
(PCE)

	
	
	m u.t.
	(cm)
	g/m3
	g/m3
	g/m3
	g/m3
	g/m3

	PL1
	
	
	Græs
	
	
	3,1
	
	

	PL2
	
	
	Asfalt
	
	
	7,8
	
	

	MP1
	
	
	Beton (10,0)
	
	
	
	
	

	Afdampningskriterier
	20
	500
	5
	1
	6


[bookmark: _Ref495584312]Tabel 5.12: 	Resultat af analyse for klorerede opløsningsmidler i poreluftprøver. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.
Det fremgår af tabel 5.12, at der ikke er konstateret indhold af klorerede opløsningsmidler over Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.12, at der i 1 ud af 2 porelufftprøver er konstateret tetrachlor-methan (PCM) over Miljøstyrelsens afdampningskriterium på 5 g/m3.

ELLER….























Poreluftprøver – nedbrydningsprodukter klorerede opløsningsmidler 
Resultaterne af analyserne for indhold af klorerede opløsningsmidler i poreluftprøverne fremgår af tabel 5.13.

	Målested
	Dato
	Dybde
	Befæstelse
	Vinyl-chlorid
	1,1-dichlor-ethen
	cis- og trans-
1,2-dichlor-ethylen
	1,2- dichlor-ethan

	
	
	m u.t.
	(cm)
	g/m3
	g/m3
	g/m3
	g/m3

	PL1
	
	
	Græs
	
	
	0,36
	

	PL2
	
	
	Asfalt
	
	
	
	2,1

	MP1
	
	
	Beton (10,0)
	
	
	
	

	Afdampningskriterier
	0,04
	10
	400
	0,1


[bookmark: _Ref43447370]Tabel 5.13: 	Resultat af analyse for nedbrydningsprodukter af klorerede opløsningsmidler i poreluftprøver. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.
Det fremgår af tabel 5.13, at der ikke er konstateret indhold af nedbrydningsprodukter af klorerede opløsningsmidler over Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.13, at der i 1 ud af 2 porelufftprøver er konstateret dichlor-methan over Miljøstyrelsens afdampningskriterium på 0,6 g/m3.

ELLER….























[bookmark: _Toc239738610][bookmark: _Toc239744575][bookmark: _Toc411596442]Poreluftprøver – polære opløsningsmidler
Udvalgte resultater af analyserne for indhold af polære opløsningsmidler for poreluftprøverne fremgår af tabel 5.14. Samtlige analyserede polære opløsningsmidler fremgår af analyserapporterne i bilag 6.

	Målested
	Dato
	Dybde
	Befæstelse
	Isopropanol
	Acetone
	Butylacetat (n-, iso-)
	Methyl-isobutylketon (MIBK)

	
	
	m u.t.
	(cm)
	g/m3
	g/m3
	g/m3
	g/m3

	PL1
	
	
	Græs
	
	110
	
	

	PL2
	
	
	Asfalt
	
	450
	
	

	MP1
	
	
	Beton (10,0)
	
	
	
	

	Afdampningskriterier
	1.000
	400
	100
	200


[bookmark: _Ref495584367]Tabel 5.14: Udvalgte resultater af analyser for polære opløsningsmidler i poreluftprøver. Angiv, hvis der er bemærkninger til prøven fra laboratoriet fx interferens eller anden årsag til, at prøveresultat kan være behæftet med fejl/usikkerhed.
Det fremgår af tabel 5.14, at der ikke er konstateret indhold af polære opløsningsmidler over Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

ELLER 

Det fremgår af tabel 5.14, at der i 1 ud af 2 porelufftprøver er konstateret aetone over Miljøstyrelsens afdampningskriterium på 400 g/m3.

ELLER….



[bookmark: _Toc146894788][bookmark: _Toc150796263][bookmark: _Ref495580397][bookmark: _Ref495580698]Indledende risikovurdering
Der risikovurderes overfor alle parametre for hhv. jord, grundvand og poreluft, samt for hver ejendom/adresse. Der skal både risikovurderes ift. risiko og udbredelse af forureningen, således at Regionen efterfølgende kan tage stilling til kortlægningen af ejendommen.

Risikovurderingen opdeles ift. indsatser. Er der flere ejendomme, så udarbejdes der en underopdeling pr. adresse – aftal evt. opdelingen med Regionen.

[bookmark: _Toc146894789][bookmark: _Toc150796264] Endelig konceptuel model
Den endelige koncetuelle model beskrives.

[bookmark: _Toc150796265] Arealanvendelse
Ejendommen anvendes i dag til fx bolig eller delvis bolig og erhverv

Kontaktrisiko
Der udarbejdes en begrundet risikovurdering i forhold til kontaktrisikoen samt fremtidig jordhåndtering.

Indeklima
Der udarbejdes en begrundet risikovurdering i forhold til den nuværende arealanvendelse samt fremtidig jordhåndtering.

[bookmark: _Toc146894790][bookmark: _Toc150796266] Grundvand
Der udarbejdes en begrundet risikovurdering overfor grundvandsressourcen og hvis relevant også overfor nærmeste almene vandværk.

[bookmark: _Toc146894791][bookmark: _Toc150796267] Overfladevand
Hvis der er indsats overfor målsat overfladevand (OFV) udarbejdes en begrundet risikovurdering.


[bookmark: _Toc146894792][bookmark: _Toc150796268]Konklusion
Skal indeholde en samlet beskrivelse af evt. konstaterede forureninger samt en sammenfatning af evt. risikovurderinger.


[bookmark: _Toc150796269]Referencer
[bookmark: OLE_LINK7]/1/	Miljøstyrelsen, Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateret juli 2021.
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[bookmark: _Ref497824688][bookmark: _Ref497829541][bookmark: _Ref497829593]



Bilag 1 - Fotobilag
Dette bilag indeholder relevante historiske luftfotos og skråfotos af ejendommen samt billeder taget på ejendommen.  

1.1 Høje og lave målebordsblade samt historiske matrikelkort
	[image: ]
Høje målebordsblade (1842-1899) -  Beskriv hvad der ses på målebordsbladet, som er relevant for lokaliteten.
	

	
	

	[image: ]
	

	Lave målebordsblade (1928-1940) -  Beskriv hvad der ses på målebordsbladet, som er relevant for lokaliteten.
	




	[image: ]
Historisk matrikelkort (1874-1975) -  Beskriv hvad der ses på det historiske matrikelkort, som er relevant for lokaliteten.
	

	
	



	[image: ]
Historisk matrikelkort  (1960-1971) -  Beskriv hvad der ses på det historiske matrikelkort, som er relevant for lokaliteten.
	

	1.1 Luftfotos
	

	[image: ]
Luftfoto 1954 – På fotoet ses værksted samt oplag af byggematerialer. Beskriv hvad der ses på fotoet.
	Indsæt relevante luftfotos og beskriv hvad, der ses på dem. Indsæt altid det nyeste luftfoto (pt. 2018). Husk matrikelgrænser.

	
	

	[image: ]
	

	Luftfoto 1960/64 – På fotoet ses værksted samt udbygninger og oplag. Beskriv hvad der ses på fotoet.
	






	[image: ]
Luftfoto 2016 – På fotoet ses værksteder og lagerhallen. På den sydlige del af grunden ses den ubemandede tankstation.  Beskriv hvad der ses på fotoet.
	

	
	

	 Luftfoto eller skråfoto


Luftfoto/skrå år – På fotoet ses … Beskriv hvad der ses på fotoet.









	

	

	


 


	 Luftfoto eller skråfoto


Luftfoto/skrå år – På fotoet ses … Beskriv hvad der ses på fotoet.
	

	
	

	 Luftfoto eller skråfoto


Luftfoto/skrå år – På fotoet ses … Beskriv hvad der ses på fotoet.








	

	


	



1.3 Fotos taget i forbindelse med besigtigelse, tankscreening mv.

	[image: ]
Foto 1 – Vaskeplads med sandfang og olieudskiller.Foto er taget fra vest mod øst.


	

	[image: ]
Foto 2 – Udluftsningsstuds til T1. Etableret 1985. Nedgravet 10.000 l fyringsolietank. Ude af drift fra år 2000. Påtænkes opgravet i 2020. Placeret nord for boligen. Foto er taget fra syd mod nord.



	

	
	

	
	

	[image: ]
Foto 3 – Gårdspladsen. Foto er taget fra sydøst mod nordvest.


	

	[image: ]
Foto 4 – Beskrivelse.

	

	
	

	
	









	[image: ]
Foto 5 – Beskrivelse.



	[image: ]
Foto 6 – Beskrivelse.













	[image: ]
Foto 7 – Beskrivelse.



	[image: ]
Foto 8 – Beskrivelse.


	
	







	[image: ]
Foto 9 – Beskrivelse.



	[image: ]
Foto 10 – Beskrivelse.


	
	






Bilag 2 – Generel metode for udførelse af prøvepunkter og prøvetagning

De generelle metoder for udtagning af jord-, vand- og poreluftprøver er gennemgået i dette afsnit. Alle metoder er beskrevet her, selvom de ikke alle er foreslået i oplægget i bilag 3. Hvis der er afvigelser fra nedenstående metoder, fremgår de af oplægget. 

2.1.1 Udførelse og sløjfning af boringer samt udtagning af jordprøver
Der henvises til følgende dokumenter:
· Dok. nr. 04-53-42, Instruks for udførelse af boringer på indledende undersøgelser.
· Dok. nr. 04-53-43, Instruks for sløjfning af boringer på indledende undersøgelser

Boringer (benævnt B#) er som udgangspunkt udført med 6" snegl eller som håndboring. Det fremgår af boreprofilerne i bilag 4.1 og borejournalerne i bilag 4.3, hvilken boremetode der er anvendt. 

I boringer er jordprøver udtaget i éngangsglas og i Rilsanpose til PID-måling henholdsvis 0,2 m u.t. og for hver 0,5 m samt fra hvert geologisk lag. Der er i felten foretaget en geologisk beskrivelse af jorden samt af jordens udseende og eventuel misfarvning samt indhold af eksempelvis slagge, brokker mv. og lugt. Beskrivelsen fremgår af boreprofilerne i bilag 4.1 og borejournalerne i bilag 4.3. 

Filtersatte boringer er monteret med ø63 mm filter.

Overfladeprøver (benævnt OBL#) er udtaget som blandeprøver i hver af dybderne 0,1 og 0,4 m u.t. Overfladeprøverne består som udgangspunkt af 5 delprøver. Hvis der er afvigelser fra antallet af delprøver eller prøvedybder, fremgår det af oplægget i bilag 3.

Overfladeprøver (benævnt O#) er udtaget i et enkelt punkt i hver af dybderne 0,1 og 0,4 m u.t. 

2.1.2 Udtagning af vandprøver
Der er udtaget grundvandsprøver fra filtersatte boringer, efter boringerne er ren-pumpet. Data vedrørende prøveudtagningen - herunder pumpetype, renpumpning mv. - er vedlagt i prøvetagningsskemaerne i bilag 5.

2.1.3 Udtagning af poreluftprøver
Poreluftprøver (benævnt PL#) er udtaget uden for en bygning. Poreluftprøver (benævnt MP#) er udtaget under gulv i en bygning.

Poreluftprøver er opsamlet på kulrør med vakuumpumpe med flowmåler. Inden prøvetagning er der forpumpet. Detaljer om udtagning af poreluftprøver - herunder type af kulrør, forpumpning, flowmålinger, tryk mv. – fremgår af prøvetagningsskemaerne i bilag 5.

2.1.4 Analyseprogram
På baggrund af feltobservationerne og PID-målingerne er jordprøver udvalgt til kemisk analyse på laboratorium. Alle analyseresultater og analysemetoder for jord-, vand- og poreluftprøver fremgår af analyserapporterne i bilag 6. Chromatogrammer fremgår ligeledes af bilag 6.






Bilag 3 – Oplæg

På baggrund af den historiske redegørelse og besigtigelsen (jf. kapitel 2) er følgende oplæg til undersøgelsen udarbejdet. Det faktiske udførte feltarbejde - herunder prøvetagning og udvælgelse af prøver til kemisk analyse samt ændringer til dette oplæg - er beskrevet i kapitel 4.

Hvis en del af eller hele undersøgelsen udgør feltarbejde og prøvetagning i forbindelse med overfladevand, så tilpasses nedenstående tabel og tilhørende tekst efter aftale med Regionens sagsbehander. 

Afvigelser fra vores almindelige praksis i bilag 2 skal indsættes i bemærkninger i tabellen.
Enkeltstoffer som Hg, As, Sn og lignende tilføjes i skemaet.
F.eks. Dybe boringer, som ikke forventes udført med 6”-snegl, noteres i skemaet under bemærkninger.
F.eks. Hvis overfladeprøver udtages i andre dybder end 0,1/0,4 m u.t., noteres det i skemaet under bemærkninger. 
F.eks. Hvis der er ændringer til analysemetode jf. generelle beskrivelse kapitel 5.

		Lokaliteten er omfattet af indsats over for:
	Bolig, indvindingsopland, OSD og overfladevand

	Forventet sekundær grundvandsstrømningsretning (terrænhældning):
	Vestlig

	Forventet sekundært grundvandsspejl:
	3,5 m u.t.

	Forventet primært grundvandsspejl
	10 m.u.t

	Boring / prøve
	Forureningskilde
	Planlagt dybde i
m u.t. *
	Foret /                uforet
	Filtersat
Ja/nej
	Medie
	Analyser
	Bemærkninger

	B1
	Olietank T1

	5 (5)
	Foret
	Ja
	Jord/
Vand
	Jord: Olie
Vand: Olie
	Udføres kun hvis….

	B2
	Smøregrav
	3 (10)
	    Uforet
	Nej
	Jord
	Olie
	Boringen udføres med 
4”-snegl

	B3
	Sprøjterum
	5 (20)
	Foret
	Ja
	Jord/
Vand
	Jord: Olie
Vand: Olie, klorerede,  polære, PFAS
	Udføres først pga….

	B4
	Gårdsplads ved vaskeplads
	5 (20)
	Foret
	Ja
	Jord/
Vand
	Jord: Olie
Vand: Olie,     
pesticider (pk. 4)
	

	MP1
	Gulvafløb i værksted
	
	
	
	Poreluft
	Olie, BTEX, 
klorerede, polære
	Med/uden spyd

	PL1
	Ud for bolig
	
	
	
	Poreluft
	Olie, klorerede, 
polære
	

	OBL1
	Gårdsplads

	0,6
	
	
	Jord
	Olie, tungmetaller, PAH
	Prøvedybderne er 0,2 m u.t og 0,5 m u.t fordi… der er kørt jord på/reguleret terræn. 

	OBL1
	Have
	0,5
	
	
	Jord
	Olie, tungmetaller, PAH
	

	O1
	Bed foran hus
	0,5
	
	
	Jord
	Olie, tungmetaller, PAH
	





*) Dybder i parentes angiver den maksimale aftalte dybde for filtersatte boringer mellem Regionen og den udførende konsulent. 






Bilag 4 - Borejournaler

4.1 Boreprofiler 


	Signaturer for boreprofil


	Jordartssignatur
	Geologiske 
forkortelser
	Pejlerør
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Miljø
[image: ]
Alder
[image: ]
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 4.2 Boringskarakteristika – overfladeboringer

	Lokalitetsnr.:
	851-00666
	
	Adresse:
	Niels Bohrs Vej 30
9240 Aalborg SV

	Boremetode:
	Håndboring - pælespade
	
	
	

	Boret af:
	JEBAS
	
	Dato:
	26. januar 2011



	Boring:

	OBL1
	
	

	Dybde
	Jordartsbeskrivelse
	Misfarv.
	Lugt (+/-

	Terræn
	BETON
	
	
	

	0,1
	FYLD: MULD, sandet gruset, mørkbrunt, tørt
	A
	-
	+

	0,4
	FYLD: SAND, mellem, gruset, brunt, tørt
	A
	-
	+

	0,5
	
	
	
	



	Boring:

	OBL2
	
	

	Dybde
	Jordartsbeskrivelse
	Misfarv.
	Lugt

	Terræn
	ASFALT
	
	
	

	0,1
	FYLD: SAND, mellem – groft, svagt gruset, brunt, tørt
	A
	-
	-

	0,4
	FYLD: SAND, mellem, gruset, brunt, tørt
	A
	-
	-

	0,5
	FYLD: SAND, mellem, gruset, brunt, tørt
	
	-
	-



	Boring:

	OBL3
	
	

	Dybde
	Jordartsbeskrivelse
	Misfarv.
	Lugt

	Terræn
	
	
	
	

	0,1
	
	
	
	

	0,4
	
	
	
	

	0,5
	
	
	
	



	
Boring:

	OBL4
	
	

	Dybde
	Jordartsbeskrivelse
	Misfarv.
	Lugt

	Terræn
	
	
	
	

	0,1
	
	
	
	

	0,4
	
	
	
	

	0,5
	
	
	
	






	Boring:

	OBL5
	
	

	Dybde
	Jordartsbeskrivelse
	Misfarv.
	Lugt

	Terræn
	
	
	
	

	0,1
	
	
	
	

	0,4
	
	
	
	

	0,5
	
	
	
	



	Boring:

	OBL6
	
	

	Dybde
	Jordartsbeskrivelse
	Misfarv.
	Lugt

	Terræn
	
	
	
	

	0,1
	
	
	
	

	0,4
	
	
	
	

	0,5
	
	
	
	



	Boring:

	O1
	
	

	Dybde
	Jordartsbeskrivelse
	Misfarv.
	Lugt

	Terræn
	
	
	
	

	0,1
	
	
	
	

	0,4
	
	
	
	

	0,5
	
	
	
	



	Boring:

	O2
	
	

	Dybde
	Jordartsbeskrivelse
	Misfarv.
	Lugt

	Terræn
	
	
	
	

	0,1
	
	
	
	

	0,4
	
	
	
	

	0,5
	
	
	
	



A: 	Prøve udtaget til kemisk analyse
- 	: Ingen misfarvning
+	: Misfarvning
-: Ingen lugt
+: Lugt
[bookmark: _Ref495580454]
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4.3 Borejournal og filtersætningsjournal

	Lokalitets nr. 
	817-00888
	Lokalitetsnavn
	Branche, vejnavn, by 

	Rekvirent
	Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø

	Boringsnr.
	B5
	DGU-nr.
	31. 555
	 
	 

	Startdato
	24-12-2022
	Slutdato
	24-12-2022
	 
	 

	Koordinatsystem 
	UTM32E89
	Højedesystem
	DVR90
	 
	 

	X- koordinat
	554270,34
	Y-koordinat
	6314408,54
	Z-koordinat (Ref.kote)(m)
	50,9 m

	Indmålingsmetode
	DGPS
	Referencepunkt (ref)
	Top af rør
	Z-koordinat (Terræn)(m)
	50,93 m

	Afstand terræn til top rør (Negstiv værdi = terræn o. referecepunkt / Positiv værdi = terræn u. reference punkt)(m)
	-0,03

	Magasin
	Primært/Sekundært
	Boringsformål
	Miljøboring
	Bundpejling (m u.ref)
	7,97

	Boremetode
	Foret/uforet boring, Tør rotationsboring
	Borehulsdimension
	6''

	Boreentreprenør
	RN Boreentreprenør A/S 
	Initialer boreformand
	XX

	Rådgivende firma
	RN Miljørådgivning A/S
	Initialer rådgiver
	YY

	Initialer - geologisk prøvebeskrivelse
	 
	TT



	Noter til borearbejdet
	 
	 
	 
	 

	Der forbores til 1,5 m u.t.
 
Beskrive hvis boringen kun er delvis foret
 
Skift i borediameter
 
Evt. tilsætning af vand til boringen (mængde og type)
 
Antal styr som er brugt og afstanden mellem styr
 
Dybden fra terræn og ned til førstkommende styr
 



	Pejling grundvandsspejl v. afslutning borearbejde
	Pejling grundvandsspejl v. udtagning grundvandsprøve

	Dybde (m.u.ref)
	6,31
	Dybde (m.u.ref)
	6,65

	Tid
	01-12-2022
	Tid
	14-12-2022



	Felt Prøve Beskrivelse / Laggrænser
	 
	 
	 
	 

	Dybde fra (m.u.ref)
	Løbe nr.
	Prøvetype
	Feltbeskrivelse
	Miljøprøve 
	Observationer

	
	
	
	
	
	Misfarvning, lugt

	0,2
	1
	Pose
	Muld, sandet, sort
	x
	Fyldjord misfarvet

	0,5
	2
	Pose
	MORÆNE LER, sandet, brun, kalkfri
	x
	Sort misfarvning, olielugt

	1,0
	3
	Pose
	MORÆNE LER, sandet, brun, kalkfri
	x
	Kraftig olielugt

	1,5
	4
	Pose
	MORÆNE LER, sandet, brun, kalkfri
	x
	Svag olielugt

	2,0
	5
	Pose
	MORÆNE LER, sandet, brun, kalkfri
	x
	Svag olielugt

	2,5
	6
	Pose
	MORÆNE LER, sandet, brun, kalkfri
	-
	 

	2,8
	-----------------------------
	Laggrænse
	-----------------------------

	3,0
	7
	Pose
	SAND, siltet, ringe sorteret, brun, tør
	-
	 

	3,5
	8
	Pose
	SAND, siltet, ringe sorteret, brun, tør
	-
	 

	4,0
	9
	Pose
	SAND, siltet, ringe sorteret, brun, fugtig
	-
	 

	4,1
	-----------------------------
	Laggrænse
	-----------------------------

	5,0
	10
	Pose
	SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd
	-
	 

	5,5
	11
	Pose
	SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd
	-
	 

	6,0
	12
	Pose
	SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd
	-
	 

	6,5
	13
	Pose
	SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd
	-
	 

	7,0
	14
	Pose
	SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd
	-
	 

	7,5
	15
	Pose
	SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd
	-
	 

	8,0
	16
	Pose
	SAND, gruset, ringe sorteret, brun, våd
	 
	 

	etc.
	 
	 
	 
	 
	 








	Værktøj anvendt under borearbejdet
	 

	Værktøj
	Dybde fra (m.u.t)
	Dybde til (m.u.t)

	Snegl, foring
	0,0
	5,0

	Sand spand
	5,0
	8,0

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 




	Filter- og blindrør
	 
	 
	 

	Negativ værdi = over referecepunkt / Positiv værdi = under reference punkt

	Filterrør nr.
	Filterrør type
	Filterrør diam. (mm)
	Blindrør diam. (mm)

	1
	PVC/PEH
	63
	63

	Top filterrør (m.u. Ref)
	Bund filterrør (m.u. Ref)
	Filterlængde (m)
	Slidsestørrelse (mm)

	4,97
	7,97
	3,0
	1



	Beskrivelse af filtersætningsmaterial samt forseglingsmateriale

	Dybde fra (m.u.t)
	Dybde til (m.u.t)
	Indbyg type 
	Mængde def
	Antal sække forbrugt
	Bemærkninger

	0,0
	1,0
	Dansand 5
	Sække á 25 kg
	 
	 

	1,0
	4,5
	Bentonit
	Sække á 20 kg
	 
	 

	4,5
	5,0
	Dansand 3
	Sække á 25 kg
	 
	 

	5,0
	8,0
	Dansand 3
	Sække á 25 kg
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Terrænafslutning

	Type
	Betonmuffe

	Aflåst (ja/nej)
	Nej




4.4 Forseglings- og sløjfningsjournal


Forseglings- og sløjfningsjournal – Grout

	Lokalitets nr. 
	817-00888
	Lokalitetsnavn
	Branche, vejnavn, by 

	Rekvirent
	Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø

	Boringsnr.
	B5
	DGU-nr.
	31. 555
	 
	 

	Startdato
	24-12-2022
	Slutdato
	24-12-2022
	 
	 

	Formål
	Forsegling (sæt kryds)
	 
	 
	
	 

	
	Sløjfning (sæt kryds)
	x
	 
	
	 

	Magasin
	Primær / Sekundær
	Boringsformål
	Miljøboring
	 
	 

	Borehulsdimension (tomme)
	6''
	Filterdimension (mm)
	63
	Boringsdybde (m u.t.)
	8,0

	Groutblanding
	G5
	Længde sløjfning/forsegling (m)
	7
	 

	Teoretisk forbrug i alt (kg)
	22 
	Faktisk forbrug i alt (kg)
	23
	Forskel i alt (kg)
	1

	Type materiale øverste meter
	Dansand 5
	Terrænafslutning
	Fliser/asfalt/jord/Betonmuffe

	Boreentreprenør
	RN Boreentreprenør A/S 
	Initialer boreformand
	XX

	Rådgivende firma
	RN Miljørådgivning A/S
	Initialer rådgiver
	YY



	Støbeinterval
	 
	 

	Støbning (nr.)
	1
	2

	Støbeinterval 1 (m u.ref.)
	8,0
	1,0

	Støbeinterval 2 (m u.ref.)
	 
	 

	Støbeinterval 3 (m u.ref.)
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 



	Dato
	Tid
	Blanding
	Densitet
	Viskositet
	Pejling efter
	Nedpumpet volumen
	Teoretisk volumen
	Forskel
	Prøvestøbning

	 
	kl
	nr. 
	g/cm3
	sek
	m.u.t
	liter
	liter
	liter
	type

	24-12-2022
	11:50
	 
	 
	 
	8,0
	 
	 
	 
	 

	 
	12:00
	1
	1440
	31
	 
	10
	10
	0
	 

	 
	12:10
	2
	 
	 
	 
	10
	10
	0
	 

	 
	12:30
	3
	 
	 
	1,0
	3
	2
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 









	Noter til borearbejdet samt foto af afslutning i terræn (både ved forseglingen og sløjfningen)

	Begrundelse for forskel mellem teoretisk forbrug og faktisk forbrug groutblanding

	 
	
	
	
	
	 

	Foto
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 




	Noter til tilsyn med sløjfning
	 
	 
	 

	Bemærkninger i forbindelse med sløjfning
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Boreentreprenør
	RN Boreentreprenør A/S 
	Initialer boreformand
	XX

	Rådgivende firma
	RN Miljørådgivning A/S
	Initialer rådgiver
	YY

	Underskrift for udført tilsyn
	    'Tilsynsførende Rådgiver'
	Dato for tilsyn
	24-12-2024

	
	
	
	
	



























Forseglings- og sløjfningsjournal – Bentonitpellets

	Lokalitets nr. 
	817-00888
	Lokalitetsnavn
	Branche, vejnavn, by 

	Rekvirent
	Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø

	Boringsnr.
	B5
	DGU-nr.
	31. 555
	 
	 

	Startdato
	24-12-2022
	Slutdato
	24-12-2022
	 
	 

	Formål
	Forsegling (sæt kryds)
	x
	 
	
	 

	
	Sløjfning (sæt kryds)
	 
	 
	
	 

	Magasin
	Primær / Sekundær
	Boringsformål
	Miljøboring
	Pejling vandspejl (m u. ref.)
	6,65

	Borehulsdimension (tomme)
	6''
	Filterdimension (mm)
	63
	Boringsdybde (m u.t.)
	8,0

	Pelletstype
	Mikrolit B
	Længde sløjfning/forsegling (m)
	7
	 

	Teoretisk forbrug i alt (kg)
	44 
	Faktisk forbrug i alt (kg)
	46
	Forskel i alt (kg)
	2

	Type materiale øverste meter
	Dansand 5
	Terrænafslutning
	Fliser/asfalt/jord/Betonmuffe

	Boreentreprenør
	RN Boreentreprenør A/S 
	Initialer boreformand
	XX

	Rådgivende firma
	RN Miljørådgivning A/S
	Initialer rådgiver
	YY




	Dato
	Tid
	Sæk
	Volumen pr. sæk
	Teoretisk forbrug
	Faktisk forbrug
	Forskel
	Vandforbrug
	Bundpejling

	 
	kl
	nr. 
	kg
	kg
	kg
	kg
	liter
	m u. ref.

	24-12-2022
	12:00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,0

	 
	12:10
	1
	20
	20
	20
	0
	22,0
	 

	 
	12:30
	2
	20
	20
	20
	0
	 
	 

	 
	13:40
	3
	20
	4
	6
	2
	 
	1,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Noter til borearbejdet samt foto af afslutning i terræn (både ved forseglingen og sløjfningen)

	Begrundelse for forskel mellem teoretisk forbrug og faktisk forbrug bentonitpellets

	 
	
	
	
	
	 

	Foto
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Noter til tilsyn med sløjfning
	 
	 
	 

	Bemærkninger i forbindelse med sløjfning
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Boreentreprenør
	RN Boreentreprenør A/S 
	Initialer boreformand
	XX

	Rådgivende firma
	RN Miljørådgivning A/S
	Initialer rådgiver
	YY

	Underskrift for udført tilsyn
	      'Tilsynsførende Rådgiver'
	Dato for tilsyn
	24-12-2024
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Bilag 8 – Konceptuel model
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Bilag 10 – Grundrisk-beregning
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