|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Afværgeforanstaltninger på Tidligere tjæreplads.Adresser… | Sagsnummer:  | Side 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UDBUDSKONTROLPLAN**  | **Udført af:**  | Entreprise: Afværgeprojekt |
|  |
| **KONTROLAKTIVITETER** | **METODE** | **FREKVENS** | **TIDSPUNKT** | **KRITERIER FOR GODKENDELSE** | **KRAV TIL DO­KU­MENTA­T­ION** | **KON­TROL­LANT** |
| Nr. | Aktivitet |  1. visuel 2. måleudstyr 3. andet |  1. daglig 2. stikprøveprocent 3. alle emner |  1. levering 2. opstart 3. afslutning 4. efter (før) hver proces |  norm, standard udbudsmateriale (hvad/hvor) tolerancer m.v. |  1. rapport 2. skema 3. følgeseddel 4. fotos 5. dok. på teg­ning |  hvem |
| **1.0** | **Generelt** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Modtagekontrol, materialer  | Visuel | Alle emner | Ved levering | Udbudsmateriale | Følgeseddel | Entreprenør |
| 1.2 | Monteringskontrol | Visuel | Alle emner | Efter montage | Udbudsmateriale | Skema | Entreprenør |
| **2.0** | **Afgravning, rydning og retablering** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Linieføring og koter | Indmåling og nivelle­ment (laser-nivellering eller DGPS) | Alle ledninger | Efter evt. omlægning af ledninger | Udbudsmateriale | Som udført tegninger m. koteangivelser | Entreprenør |
| 2.2 | Kote til eksisterende terræn, afgravningsniveau, råjordsplanum og færdigt terræn | Nivellement (laser-nivellering eller DGPS) | net på maks. 5 x 5 m | Før og efter afgravning og retablering  | Udbudsmateriale | Som udført tegninger m. koteangivelser | Entreprenør |
| 2.3 | Komprimering | Måleudstyr | 2 stk. pr. grund | Under tilbagefyldning i befæstede arealer | Udbudsmateriale | Rapport af autoriseret firma | Entreprenør |
| 2.4 | Registrering af jord | Følgesedler/vejesedler | Alle læs  | levering/aflevering | Udbudsmateriale | Skema | Entreprenør |