|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Afværgeforanstaltninger på Tidligere tjæreplads.  Adresser… | Sagsnummer: | Side 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UDBUDSKONTROLPLAN** | | | | **Udført af:** | | | Entreprise: Afværgeprojekt | | |
|  | | | | | | | | | |
| **KONTROLAKTIVITETER** | | **METODE** | **FREKVENS** | | **TIDSPUNKT** | **KRITERIER FOR GODKENDELSE** | | **KRAV TIL DO­KU­MENTA­T­ION** | **KON­TROL­LANT** |
| Nr. | Aktivitet | 1. visuel  2. måleudstyr  3. andet | 1. daglig  2. stikprøveprocent  3. alle emner | | 1. levering  2. opstart  3. afslutning  4. efter (før) hver proces | norm, standard  udbudsmateriale  (hvad/hvor)  tolerancer m.v. | | 1. rapport  2. skema  3. følgeseddel  4. fotos  5. dok. på teg­ning | hvem |
| **1.0** | **Generelt** |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.1 | Modtagekontrol, materialer | Visuel | Alle emner | | Ved levering | Udbudsmateriale | | Følgeseddel | Entreprenør |
| 1.2 | Monteringskontrol | Visuel | Alle emner | | Efter montage | Udbudsmateriale | | Skema | Entreprenør |
| **2.0** | **Afgravning, rydning og retablering** |  |  | |  |  | |  |  |
| 2.1 | Linieføring og koter | Indmåling og nivelle­ment (laser-nivellering eller DGPS) | Alle ledninger | | Efter evt. omlægning af ledninger | Udbudsmateriale | | Som udført tegninger m. koteangivelser | Entreprenør |
| 2.2 | Kote til eksisterende terræn, afgravningsniveau, råjordsplanum og færdigt terræn | Nivellement (laser-nivellering eller DGPS) | net på maks. 5 x 5 m | | Før og efter afgravning og retablering | Udbudsmateriale | | Som udført tegninger m. koteangivelser | Entreprenør |
| 2.3 | Komprimering | Måleudstyr | 2 stk. pr. grund | | Under tilbagefyldning i befæstede arealer | Udbudsmateriale | | Rapport af autoriseret firma | Entreprenør |
| 2.4 | Registrering af jord | Følgesedler/vejesedler | Alle læs | | levering/aflevering | Udbudsmateriale | | Skema | Entreprenør |